POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK

 ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09

 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

**Forsyning af grundene på Højgårdsparken**

**Struer Energi, kloak:**

Regn- og spildevandsstik er placeret ved skel ca.1 m inde på matriklen ved det nordlige skel.

Inden tilslutning, kontrollerer bygherres kloakmester at tilslutning sker korrekt til hhv. regn- og spildevand.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Struer Energi 96 84 22 30.

Hovedkloakkerne ligger i vejarealet.

**Struer Energi Fjernvarme A/S, fjernvarme:**

Der opfordres til at indhente oplysninger om placering af hoved- og stikledningen inden fjernvarmestikkets placering i bygningen fastlægges og senest inden støbning af sokkel.

Henvendelse kan ske til Struer Energi Fjernvarme, tlf. 9684 2239 eller 2440 7295.

Stikledningsbidraget udgør 8.750 kr. inkl. moms for et standardisoleret hus og 2.500 kr. inkl. moms for et lavenergihus. Stikledningsbidraget dækker indtil 15 m stik på egen grund. Ekstra stikledning koster 562,50 kr./m inkl. moms. (2021-priser).

Stikledningsbidraget dækker indtil et flow på 250 l/h svarende til 10 kW ved Tf/Tr = 65/30 gr. C. Det betyder, at der ikke garanteres tilstrækkeligt flow til en gennemstrømningsvandvarmer, men der vil i de allerfleste tilfælde være tilstrækkeligt flow til en gennemstrømningsvandvarmer. Ekstra flow til rumopvarmning koster 75 kr. pr. l/h.

**NOE Net A/S, el:**

Stikledningernes placering kan oplyses ved henvendelse til NOE Net A/S 96 11 10 00.

Elkabler ligger i vejarealet.

**Hjerm Vandværk, vand:**

Der opfordres til at indhente oplysninger om vandstophanernes placering hos Hjerm Vandværk 51 77 15 04,

Vandtilslutning udføres når investeringsbidraget er betalt, og der foreligger en anmeldelse fra en autoriseret VVS-installatør.

**Fiberkabel:**

Fiber Backbone har fiberkabel i området.

Henvendelse kan ske til Altibox.

Kablet ligger i vejarealet.

**Struer Kommune, indkørsler**

Indkørslen må i h.t. lokalplanen maks. være 4 m bred. Der kan søge dispensation til en bredere indkørsel.

Struer Kommune kan forestå etablering af en 4 meter bred indkørsel fra skel til vej, med en grå 30x30 betonflise. Hvis grundejer selv ønsker at etablere indkørslen med denne belægningstype, gives der et tilskud på 1.200 kr. pr. meter mellem skel og vej. Inden etableringen skal der laves en aftale med Struer Kommune.

Vælges der en anden type belægningssten, betaler og etablerer grundejer selv hele indkørslen.